РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

(КИОСК, КОНСТРУКЦИЯ К-7/1)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А. Семёнова

Внешний вид



Краткая пояснительная записка:

1. Каркас- металл
2. Стены – гладкая трёхслойная сэндвич панель с обкладками из оцинкованной стали (0,55 мм), с

полимерным покрытием. Утеплитель – Пенополистирол ППС 80 мм. Цвет стен наружный по RAL 1015.

1. Кровля – плоская, односкатная, материал металлочерепица
2. Роллет – RAL 1015
3. Высота нестационарного торгового объекта – 2,4м
4. Информационная табличка – прозрачная пленка с белыми буквами не более 210х297 мм
5. Вывеска – объемные световые буквы, размер - высота 25см колер - RAL 9010
6. Урна - RAL 1015